
Приложение 3.

**Инструкционная карта N1.**

1.Найди середину детали путем сложения пополам. Отметь.

2. Наложи шаблон на середину детали, обведи по контуру букву «Д».

3. Вышей эмблему тамбурными стежками. Закрепи нитку в начале и в конце работы.



**Инструкционная карта N2.**

1. Отогнуть срезы завязки на изнаночную сторону на 5 мм, заметать.

2. Сложить деталь завязки пополам, сметать.

3. Стачать деталь завязки, отступая от края подгиба 2 мм.

4. Найти середину основной детали путем сложения, вложить завязки, приметать.

