ПОДЗОРОВА Е.И.

Идентификатор 218-709-404

Допускаемые дефекты внешнего вида плит подвесного потолка

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п  | Дефекты плит  | Норма дефектов  |
| 1  | Около лицевой стороны углов, ребер | Не допускаются  |
| 2  | Трещины  | Допускаются фактурные трещины шириной 5 мм, глубиной 4 мм  |
| 3 | Жировые пятна  | Не допускаются |

Величина допускаемых отклонений плит подвесного потолка

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование размера  | Величина допускаемых отклонений, мм  |
| Длина  | ±0 ,4 |
| Ширина  | ±0 ,4 |
| Толщина  | ±0 ,3 |
| Разность длин диагоналей  | 0,6  |
| Отклонение лицевой поверхности от плоскости  | 0,5  |