**Приложение 3**

**ПРОВЕРЬ СЕБЯ**

**Фамилия, имя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Задание: Прочитайте правила техники безопасности при выполнении технического обслуживания ходовой части автомобиля. Вставьте пропущенные буквы.**

**Правила техники безопасности**

**при выполнении технического обслуживания ходовой части автомобиля**

1. Пр…вести в порядок (спец)одежду.
2. Подг…товить к работе н…обходимый инструмент, проверив соответствие их требованиям техники без…пасности.
3. Поставить автомобиль на ст…яночный тормо…, выключить первую пер…дачу, подл…жить противо…ткаточные башмаки.
4. После снятия к…леса с авт…мобиля по…ставить **к…зелки**.
5. Запрещается оставлять автом…биль на **д…мкрате**.
6. (Не)применять в работе инструменты не по назн…чению.
7. При **вулкан…зации** с…блюдать правила (электро)без…пасности.
8. (Не)курить и пользовать(т)ся открытым огнем в пр…изводственном помещении.
9. При попадании… клея в глаза обильно пр…мыть водой.
10. (Не)захл…млять пр…ходы и …пред…лить место для инструмента.
11. Выполнять только ту работу, к…торая разр…шена мастером пр…изводственного обучения.
12. (Не)следу…т выполнять распор…жение админ…страции, если оно прот…воречит правилам техники без…пасности.
13. В случае тр…вмирования или (не)домогания необходимо пр…кратить работу, со…бщить мастеру и обратить(т)ся в (мед)пункт.

**Эталон**

**Правила техники безопасности**

**при выполнении технического обслуживания ходовой части автомобиля**

1. Привести в порядок спецодежду.
2. Подготовить к работе необходимый инструмент, проверив соответствие их требованиям техники безопасности.
3. Поставить автомобиль на стояночный тормоз, выключить первую передачу, подложить противооткаточные башмаки.
4. После снятия колеса с автомобиля подставить козелки.
5. Запрещается оставлять автомобиль на домкрате.
6. Не применять в работе инструменты не по назначению.
7. При вулканизации соблюдать правила электробезопасности.
8. Не курить и пользоваться открытым огнем в производственном помещении.
9. При попадании клея в глаза обильно промыть водой.
10. Не захламлять проходы и определить место для инструмента.
11. Выполнять только ту работу, которая разрешена мастером производственного обучения.
12. Не следует выполнять распоряжение администрации, если оно противоречит правилам техники безопасности.
13. В случае травмирования или недомогания необходимо прекратить работу, сообщить мастеру и обратиться в медпункт.