**Приложение 5**

**Правила ТБ при выполнении машинных работ**

1. Опасности в работе:
   * + Повреждения пальцев иглой;
     + Попадание волос или концов одежды во вращающиеся части швейной машины;
     + Поражение электрическим током.
2. Что нужно сделать до начала работы:

* Застегнуть манжеты рукавов;
* Проверить исправность машины;
* Проверить перед соединением деталей, не остались ли в них ручная игла или булавка.

1. Что нужно делать во время работы:

* Установку шпульного колпачка, заправку верхней нити производить при не работающей машине;
* Не класть ножницы и другие инструменты рядом с вращающимися частями машины;
* Не передавать ножницы, изделие или детали при работающей машине.

1. Что нужно сделать по окончанию работы:
   * + Выключить машину;
     + Убрать рабочее место.