***Приложение 2***

**Станок токарный для обработки древесины СТД – 120М:**

****

**1 – основание; 7 – передняя бабка;**

**2 - электродвигатель; 8 – шпиндель;**


**3 – станина; 9 – подручник;**

**4 – ограждение ременной передачи; 10 – задняя бабка;**

**5 – кнопочная станция (выключатель); 11 – защитный экран.**

**6 – светильник;**

**Кинематическая схема станка СТД – 120М**

****