**Приложение 5**

**« В мире слов о профессии»**

**Фамилия, имя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Задание**: прочитай словарные профессиональные слова, вставь пропущенные буквы и запомни определения данных слов.

**АКК(К)…МУЛЯТОРНАЯ Б…ТАРЕЯ**

источник электрической энергии, обеспечивающий питание потребителей при неработающем ДВС или при недостаточной мощности, развиваемой генератором. Аккумуляторные батареи можно заряжать от любого источника постоянного тока при условии, что его напряжение больше, чем напряжение заряжаемой батареи.

**АКК(К)…МУЛЯТОР СТАРТ…РНЫЙ**

химический источник тока, т.е. устройство, в котором происходит непосредственное преобразование энергии химической реакции двух реагентов (окислителя и восстановителя) в электрическую энергию.

**ВАКУУ(У)МНЫЙ А…ТОМАТ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖ…ГАНИЯ**

регулирует момент зажигания при изменении угла открытия дроссельной заслонки, т.е. при изменении нагрузки двигателя.

**Г…Н…РАТОРНАЯ УСТ…НОВ(Ф)КА**

генератор со встроенным регулятором и выпрямительным блоком.

**ДА…ЧИК НА ЭФФ(Ф)ЕКТЕ ХОЛЛ(Л)А**

датчики углового положения на эффекте Холла. Эффект Холла возникает в полупроводниковой пластине, внесенной в магнитное поле, при пропускании через нее электрического тока.

**ДВ…ГАТЕЛЬ С (НЕ)ЗАВИСИМЫМ В…З(С)БУЖДЕНИЕМ**

двигатель, в котором обмотка якоря электродвигателя и обмотка возбуждения подключены к различным источникам питания.

**ДОП…ЛНИТЕЛЬНОЕ (СВЕТ…)С…ГНАЛЬНОЕ …БОРУДОВАНИЕ**

контурные огни для грузовых автомобилей, опознавательные огни, огонь преимущественного проезда.

**…МКОСТЬ Р…ЗРЯДНАЯ**

максимальное количество электричества Qpmax (т.е. максимальный электрический заряд), которое аккумулятор сообщить во внешнюю цепь при полном разряде от начального напряжения Uнач до конечного Uкон за время tкон.

**ЗАРЯД СТУПЕНЧ…ТЫМ ТОКОМ (СТУПЕНЧ…ТЫЙ ЗАРЯ…)**

является сравнительно простым способом заряда аккумуляторных батарей: сначала заряд проводят при номинальном токе до заданного конечного напряжения, затем снижаю ток в 2..3 раза и продолжают заряд опять до достижения заданного напряжения.

**Проверьте написание профессиональных слов по данной подсказке**

**-А-**

**АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ**

**АККУМУЛЯТОР СТАРТЕРНЫЙ**

**-В-**

**ВАКУУМНЫЙ АВТОМАТ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ**

**-Г-**

**ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА**

**-Д-**

**ДАТЧИК НА ЭФФЕКТЕ ХОЛЛА**

**ДВИГАТЕЛЬ С НЕЗАВИСИМЫМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СВЕТОСИГНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

**-Е-**

**ЕМКОСТЬ РАЗРЯДНАЯ**

**-З-**

**ЗАРЯД СТУПЕНЧАТЫМ ТОКОМ (СТУПЕНЧАТЫЙ ЗАРЯД)**